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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

_________________________________________________________________________________________________

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município de Sinimbu/RS
Secretaria de Obras e Trânsito  
Demais Secretarias Municipais 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a aquisição de materiais hidráulicos: tubos e conexões de PVC, tubos e conexões galvanizadas, reservatórios de fibra de vidro e de polietileno, registros gaveta, com entrega parcelada, a serem fornecidos no prazo fixado e em quantidades que o município vier a solicitar quando surgir necessidade para a hidráulica municipal da Secretaria de Obras e eventuais necessidades das demais Secretarias do Município de Sinimbu.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição está prevista no item 4.5 do Plano de Compras Anual.  

A justificativa para a adoção do registro de preço na aquisição desses materiais para o Município de Sinimbu, de acordo com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), pode ser fundamentada em diversos aspectos que visam garantir a eficiência, economicidade e transparência no processo de compras públicas. Abaixo estão algumas razões que podem justificar a opção pelo registro de preço:

Economia de Recursos Públicos: O registro de preço permite a aquisição de grandes quantidades de materiais a preços unitários mais vantajosos, promovendo economia para os cofres públicos. A negociação conjunta em um único processo licitatório pode resultar em melhores condições comerciais.

Flexibilidade e Agilidade: O registro de preço proporciona flexibilidade na aquisição, permitindo que o órgão público realize compras de acordo com suas necessidades ao longo do período de validade do registro, sem a necessidade de abrir novas licitações a cada demanda.

Garantia de Fornecimento Contínuo: Ao registrar preços para material hidráulico, o município assegura um fornecimento contínuo, evitando interrupções no abastecimento de água à população.

Redução de Burocracia: O registro de preço simplifica procedimentos burocráticos, uma vez que o processo licitatório é realizado uma única vez, reduzindo a carga administrativa e agilizando as futuras aquisições.

Transparência e Competitividade: A Lei de Licitações preconiza a transparência nos processos de compras públicas. O registro de preço, ao ser precedido por uma licitação competitiva, garante a escolha do fornecedor mais vantajoso para a administração pública, de acordo com critérios previamente estabelecidos.

Planejamento Orçamentário: O registro de preço permite um melhor planejamento do orçamento municipal, uma vez que as despesas são distribuídas ao longo do período de vigência do registro, evitando picos de gastos.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para fornecimento dos objetos pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.
Os produtos em PVC devem atender os requisitos das Normas ABNT/NBR de referência para tubulações de água fria (ABNT NBR 5648).
Devem ser novos, ficando expressamente proibido o fornecimento de produtos reciclados, reprocessados ou reaproveitados.

E considerando, ainda, que os materiais/produtos em PVC de certificação obrigatória no INMETRO abrange apenas os Cabos de potência com  isolamento em PVC - Portaria Inmetro nº 86/2003 e  Mangueiras de PVC para instalação doméstica de gás Liquefeito de Petróleo (GLP) -  Portaria Inmetro nº 247/2021, se faz necessário a observação de outros requisitos visando aquisição de produtos de qualidade e que atendam ao melhor interesse público. 
Nos termos do disposto no art. 11 da Lei 14.133/2021 e visando o desenvolvimento sustentável, se opta em adotar a avaliação de qualidade conduzida pelos próprios fabricantes organizados em entidade setorial nacional, que congrega quase a totalidade da cadeia de fornecedores dos materiais em PVC no Brasil.
Será exigido dos produtos participantes o atendimento a padrões de qualidade, com base nas normas ABNT, aferido pelo Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexões de PVC para Instalações Hidráulicas Prediais, implementado desde 1989 e promovido pela ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento.  
Considerando que o Município de Sinimbu não possui um Engenheiro hidráulico em seu quadro de servidores para atestar a qualidade dos tubos e conexões de PVC ou estrutura para avaliação de conformidade dos materiais, resolve adotar as diretrizes do referido PSQ, buscando atender parâmetros de garantia e qualidade exigidos de materiais empregados nas instalações e distribuição de água potável à população.
Aquele referido Programa setorial tem por princípio elaborar mecanismos específicos que garantam que os tubos e conexões de PVC para sistemas hidráulicos prediais apresentem desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários e não prejudicando a isonomia competitiva técnica entre fabricantes. 
O Programa é reconhecido pelo governo federal, sendo registrado no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H - Portaria - 134/1998.  Os “Relatórios Setoriais” e a “Classificação das Empresas” do Programa são divulgados na página do PBQP-H na Internet:  https://pbqp-h.mdr.gov.br/sistemas/simac/programas-setoriais-da-qualidade-psq/
Atualmente a produção das empresas participantes do Programa e marcas acompanhadas representa mais de 95% da produção nacional de tubos e conexões de PVC para sistemas hidráulicos prediais.

Assim, será  exigido que os fabricantes de tubos e conexões de PVC fornecidos neste Processo Licitatório estejam qualificadas pelo PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE TUBULAÇÕES DE PVC PARA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA do PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT.     Link: file:///C:/Users/Compras01/Downloads/PBQP-H-Classificacao-das-empresas-IP-Relatorio-Setorial-no-144-1.pdf
O PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) é uma ferramenta do Governo Federal que busca garantir a qualidade, com obras marcadas pela segurança e durabilidade e a produtividade do setor da construção a partir da sua modernização. 

Os ideais do PBQP-H são buscados por meio de uma série de ações que contribuem para o desenvolvimento e evolução de todos os elos da cadeia produtiva por intermédio de três sistemas de adesão voluntária:

●     SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil): Certificação de sistemas de gestão da qualidade de construtoras;

●     SiMaC (Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos): Monitoramento da conformidade na fabricação, importação e distribuição de materiais, componentes e sistemas construtivos utilizados na construção civil;

●     SiNAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e Sistemas Convencionais): Avaliação de tecnologias inovadoras e de sistemas convencionais na construção civil.

Existem diversas vantagens ao exigir-se que as empresas estejam qualificadas pelo PBQP-H:

Garantia de qualidade: 

A certificação de qualidade das tubulações de PVC pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ) assegura que o produto atende a requisitos técnicos rigorosos, o que impacta diretamente na segurança e durabilidade da infraestrutura. 

Aumento da segurança e durabilidade: 

Ao exigir o PSQ, a prefeitura assegura que as tubulações de PVC utilizadas na infraestrutura de água terão maior vida útil e menor risco de falhas. 

Melhoria da gestão pública: 

A utilização de materiais com a certificação PBQP-H contribui para um bom planejamento e gestão das obras públicas, resultando em redes de água mais seguras e duráveis. 

A exigência da Certificação PBQP-H objetiva, basicamente, garantir que os tubos de PVC (tubos e conexões) para sistemas de adução e distribuição de água apresentem desempenho satisfatório durante a vida útil. Também visa garantir a isonomia competitiva entre os fabricantes de tubos de PVC para infraestrutura e o bom desempenho dos sistemas para adução e distribuição de água que utilizam tubulações de PVC. 
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Os quantitativos foram estimados, levando em consideração os seguintes aspectos:

a) Necessidade apontada pelo setor de hidráulica da Secretaria de Obras para realização de consertos nas redes de água, substituição de redes danificadas durante a enchente de 30/04/2024, pequenas extensões de rede, etc. 
b) Não foi possível realizar um levantamento exato de quantidades em virtude de diversos fatores: prioridade na realização dos serviços nas redes de água em virtude da atual limitação de servidores para execução do serviço; imprecisão da quantidade de manutenções que surgirão durante o período de 01 (um) ano, projetos em desenvolvimento para ampliação de redes de água no município, etc.
5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Entre as alternativas disponíveis estão:

a) Aquisição de tubos, conexões, reservatórios, registros e posterior realização dos serviços de manutenção/instalação por servidores e máquinas da Secretaria de Obras e/ou demais Secretarias municipais.  
b) Terceirização do serviço de manutenção da rede hidráulica com inclusão dos materiais necessários para realização do conserto. 

O fornecimento da água potável no Município de Sinimbu é realizado pelo próprio Município através da Secretaria de Obras, tendo somente sido terceirizado o serviço de cloração e controle da qualidade de água para a empresa KF Soluções Ambientais. Nesse sentido se faz necessário a aquisição de tubos e conexões para manutenção e ampliação da rede hidráulica pelo próprio Município.  
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de até  R$ 434.000,00.   

Os valores de referência resultam também de consulta ao Banco de Preços.
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente naquelas quantidades, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 3.008, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Sinimbu, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.
. 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa para a aquisição dos produtos, conforme descrições e quantitativos estimados abaixo: 

	Item
	Descrição do objeto
	Un
	Quant.

	01
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 20mm x ½”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
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	un
	20

	02
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 25mm x ¾”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	900

	03
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 32mm x 1”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	150

	04
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 40mm x 1 ¼”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	200

	05
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 50mm x 1 ½”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	200

	06
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 60mm x 2”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	100

	07
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, 85 mm x 3”, em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	60

	08
	Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa d’Água 50mm x 1 ½”. em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648.
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	un
	10

	09
	Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa d’Água 60mm x 2”. em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	05

	10
	Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa d’Água 85mm x 3”. em PVC rígido para instalações prediais de água fria, fabricado conforme NBR 9821 e 5648. 
	un
	05

	11
	Adaptador soldável com anel para caixa de água, 32mm
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	un
	20

	12
	Adaptador soldável com anel para caixa de água, 40mm
	un
	30

	13
	Adaptador soldável com anel para caixa de água, 50mm
	un
	40

	14
	Adaptador soldável com anel para caixa de água, 60mm
	un
	20

	15
	Adaptador soldável com anel para caixa de água, 85mm
	un
	10

	16
	Bucha de redução soldável curta, 25 x 20mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
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	un
	50

	17
	Bucha de redução soldável curta, 32 x 25mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	100

	18
	Bucha de redução soldável curta, 40 x 32mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	150

	19
	Bucha de redução soldável curta, 50 x 40mm, conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	150

	20
	Bucha de redução soldável curta, 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	150

	21
	Bucha de redução soldável longa, 32 x 20mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.
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	un
	20

	22
	Bucha de redução soldável longa, 40 x 25mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	20

	23
	Bucha de redução soldável longa, 50 x 25mm, conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	20

	24
	Bucha de redução soldável longa, 50 x 32mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	10

	25
	Bucha de redução soldável longa, 60 x 25mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	10

	26
	Bucha de redução soldável longa, 60 x 32mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648..
	un
	10

	27
	Bucha de redução soldável longa, 60 x 40mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	20

	28
	Bucha de redução soldável longa, 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648. 
	un
	20

	29
	Bucha de redução soldável longa, 85 x 60mm, em PVC rígido conforme Normas NBR 9821 e NBR 5648.
	un
	20

	30
	Cap soldável 25mm em PVC rígido (tampão). 
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	un
	120

	31
	Cap soldável 32mm em PVC rígido (tampão). 
	un
	50

	32
	Cap soldável 40mm em PVC rígido (tampão). 
	un
	40

	33
	Cap soldável 50mm em PVC rígido (tampão). 
	un
	40

	34
	Cap soldável 60mm em PVC rígido (tampão). 
	un
	20

	35
	Cap soldável 85mm em PVC rígido (tampão). 
	un
	20

	36
	Colar de tomada de PVC rígido 32mm x ¾”, com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR  10930 e NBR 5648
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	un
	100

	37
	Colar de tomada de PVC rígido 40mm x ¾”, com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR  10930 e NBR 5648 
	un
	200

	38
	Colar de tomada de PVC rígido, 50mm x ¾”, com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR  10930 e NBR 5648. 
	un
	200

	39
	Colar de tomada de PVC rígido, 60mm x ¾”, com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR  10930 e NBR 5648 
	un
	200

	40
	Colar de tomada de PVC rígido, 85mm x ¾”, com travas, para tubos de PVC rígido junta soldável, com derivação para junta roscável e anéis de vedação; conforme Normas NBR  10930 e NBR 5648 
	un
	50

	41
	Curva de transposição sold. 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	05

	42
	Curva de transposição sold.32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	43
	Curva 90º sold. 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	20

	44
	Curva 90º sold. 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	20

	45
	Curva 90º sold. 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	     20

	46
	Curva 90º sold. 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	     20

	47
	Curva 90º sold. 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	05

	48
	Curva 90º sold. 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	05

	49
	Curva 45º sold. 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	     20

	50
	Curva 45º sold. 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	51
	Curva 45º sold. 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	     20 

	52
	Curva 45º sold. 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	     20

	53
	Curva 45º sold. 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	54
	Curva 45º sold. 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	05

	55
	Joelho 90º soldável 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
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	un
	250

	56
	Joelho 90º soldável 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648 
	un
	100

	57
	Joelho 90º soldável 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648 
	un
	100

	58
	Joelho 90º soldável 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648 
	un
	50

	59
	Joelho 90º soldável 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648 
	un
	50

	60
	Joelho 90º soldável 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648 
	un
	25

	61
	Joelho 45º soldável 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
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	un
	20

	62
	Joelho 45º soldável 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	20

	63
	Joelho 45º soldável 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	20

	64
	Joelho 45º soldável 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	20

	65
	Joelho 45º soldável 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	10

	66
	Joelho 45º soldável 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	05

	67

	Joelho 90° soldável e com rosca, 25mm x ¾”; em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
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	un
	400

	68
	Joelho 90° soldável e com rosca, 32mm x ¾”; em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
	un
	50

	69
	Joelho redução 90º soldável 25mm x 20mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
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	un
	20

	70
	Joelho redução 90º soldável 32mm x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	20

	71

	Luva soldável 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
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	un
	400

	72
	Luva soldável 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
	un
	300

	73
	Luva soldável 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
	un
	200

	74
	Luva soldável 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
	un
	200

	75
	Luva soldável 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
	un
	200

	76
	Luva soldável 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	150

	77
	Luva de redução soldável 32 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	60

	78
	Luva de redução soldável 40 x 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	60

	79
	Luva de redução soldável 50 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	12

	80
	Luva de redução soldável 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648
	un
	60

	81
	Luva de correr soldável 25mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 51,5mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	40

	82
	Luva de correr soldável 32mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 59mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	60

	83

	Luva de correr soldável 40mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 75mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	80

	84
	Luva de correr soldável 50mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 83,0mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	80

	85
	Luva de correr soldável 60mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: 94,5mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	50

	86
	Luva de correr soldável 85mm, com 02 anéis de borracha, comprimento mínimo: mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648.
	un
	50

	87
	Luva sold/rosca 25mm x ½”, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	100

	88
	Luva sold/rosca 25mm x ¾”, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	800

	89
	Luva sold/rosca 32mm x1”, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	50

	90
	Luva sold/rosca 40mm x 1 ¼”, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	50

	91
	Luva sold/rosca 50mm x 1 ½”, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	100

	92
	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DIÂMETRO NOMINAL 50mm, DIÂMETRO EXTERNO 60mm, COMPRIMENTO DE 157mm
	un
	100

	93
	Registro esfera em PVC rígido DNR ¾” (rosca externa), acionamento através de borboleta, conforme Norma NBR 11306



	un
	250

	94
	Registro de esfera VS compacto soldável, DN 25mm
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	un
	100

	95
	Registro de esfera VS compacto soldável, DN 32mm
	un
	40

	96
	Registro de esfera VS compacto soldável, DN 40mm
	un
	40

	97
	Registro de esfera VS compacto soldável, DN 50mm
	un
	40

	98
	Registro de esfera VS compacto soldável, DN 60mm
	un
	30

	99

	Registro esfera de PVC 1”, rosca interna, com boroboleta 
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	un
	40

	100
	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 25mm
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	un
	10

	101
	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 32mm
	un
	10

	102
	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 40mm
	un
	10

	103
	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 50mm
	un
	10

	104
	Registro de esfera PVC com união soldável, DN 60mm
	un
	10

	105
	Registro esfera soldável duas porcas, DN 85MM
	un
	10

	106
	Registro esfera PVC roscável com união, DN 1”
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	un
	10

	107
	Registro esfera PVC roscável com união, DN 1 ¼”
	un
	10

	108
	Registro esfera PVC roscável com união, DN 1 ½”
	un
	10

	109
	Registro esfera PVC roscável com união, DN 2”
	un
	10

	110
	Tê soldável 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	200

	111
	Tê soldável 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	50

	112
	Tê soldável 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	30

	113
	Tê soldável 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	30

	114
	Tê soldável 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	30

	115
	Tê soldável 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	116
	Tê redução Soldável 32 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	25

	117
	Tê redução Soldável 40 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	118
	Tê redução Soldável 40 x 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	119
	Tê redução Soldável 50 x 20mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	120
	Tê redução Soldável 50 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	25

	121
	Tê redução Soldável 50 x 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	122
	Tê redução Soldável 60 x 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	10

	123
	Tê redução Soldável 60 x 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	05

	124
	Tê redução Soldável 85 x 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	05

	125
	União Sold. 25mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
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	un
	20

	126
	União Sold. 32mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	20

	127
	União Sold. 40mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	20

	128
	União Sold. 50mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	20

	129
	União Sold. 60mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	20

	130
	União Sold. 85mm, em PVC rígido conforme Norma NBR 5648. 
	un
	05

	131
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Tubo de PVC rígido soldável DN 20mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 1,5mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	20

	132
	Tubo de PVC rígido soldável DN 25mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 1,7mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	1.000

	133
	Tubo de PVC rígido soldável DN 32mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 2,1mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	300

	134
	Tubo de PVC rígido soldável DN 40mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 2,4mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	500

	135
	Tubo de PVC rígido soldável DN 50mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 3,0mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	1.000

	136
	Tubo de PVC rígido soldável DN 60mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 3,3mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	500

	137
	Tubo de PVC rígido soldável DN 85mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em barra de 6 metros, espessura mínima (parede): 4,7mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.
	un
	200

	138
	Joelho 90° soldável/roscável, DN 25mm x ½”, rosca em latão 
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	un
	10

	139
	Joelho 90° soldável/roscável, DN 25mm x ¾”, rosca em latão 
	un
	10

	140
	Joelho 90° soldável/roscável, DN 32mm x ¾”, rosca em latão 
	un
	10

	141
	Luva soldável/roscável DN 20mm x ½”, rosca em latão, cor azul 
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	un
	06

	142
	Luva soldável/roscável DN 25mm x ½”, rosca em latão, cor azul 
	un
	06

	143
	Luva soldável/roscável DN 25mm x ¾”, rosca em latão, cor azul 
	un
	06

	144
	Luva soldável/roscável DN 32mm x 1”, rosca em latão, cor azul 
	un
	06

	145

	Tê soldável com rosca na bolsa central, 25mm x ½”
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	un
	05

	146
	Tê soldável com rosca na bolsa central, 25mm x ¾”


	un
	05

	147

	Nipel duplo PVC branco roscável, ¾”
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	un
	50

	148
	Nipel duplo PVC branco roscável, 1”
	un
	20

	149
	Nipel duplo PVC branco roscável,1 ¼”
	un
	20

	150
	Nipel duplo PVC branco roscável, 1 ½”
	un
	20

	151
	Nipel duplo PVC branco roscável, 2”
	un
	20

	152
	Luva de PVC branco roscável, ¾”
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	un
	50

	153
	Luva de PVC branco roscável, 1”
	un
	20

	154
	Luva de PVC branco roscável,1 ¼”
	un
	20

	155
	Luva de PVC branco roscável, 1 ½”
	un
	50

	156
	Luva de PVC branco roscável, 2”
	un
	20

	157
	Adesivo para tubos PVC de até 60mm, bisnaga com 75g. Com validade de 12 meses no momento da entrega.  Deve atender as Normas NBR 5648 e NBR 5626
	un
	20

	158
	Adesivo para tubos PVC de até 60mm, frasco 175g, com tampa roscável e pincel aplicador. Com validade de 12 meses no momento da entrega.  Deve atender as Normas NBR 5648 e NBR 5626
	un
	230

	159
	Adesivo para tubos PVC de até 60mm, frasco 850g, com tampa roscável e pincel aplicador. Com validade de 12 meses no momento da entrega.  Deve atender as Normas NBR 5648 e NBR 5626
	un
	50



	160
	Adesivo para tubos PVC acima de 60mm, frasco 175g, com tampa roscável e pincel aplicador. Com validade de 12 meses no momento da entrega.   
	Frasco 
	100

	161
	Adesivo para tubos PVC acima de 60mm, frasco 850g, com tampa roscável e pincel aplicador. Com validade de 12 meses no momento da entrega.   
	Frasco 
	20

	162
	Adesivo aquatherm (CPVC), frasco 175g, com tampa roscável e pincel aplicador. Com validade de 12 meses no momento da entrega.   
	Frasco 
	40

	163
	Solução preparadora para tubos de PVC, frasco 1000 ml. 
	Frasco 
	20

	164
	Pasta lubrificante para tubos de PVC, 300g, com bico aplicador. Para conexões que utilizem anel vedante de borracha
	Frasco 
	60

	165
	Fita vedante de teflon para rosca, 18mm x 50m
	un
	240

	166
	Kit cavalete em PVC simples de ¾", com 1 registro; para hidrômetro. 

Produzido em PVC branco rígido para ramal predial. Conexões produzidas para pressão normal PN 16 (16kgf/cm²). Itens do kit: 02 (dois) tubo aletado RB para cavalete ¾; 01 (um) registro esfera com borboleta ¾, 04 (quatro) joelho rb 90º ¾;, 03 (três) segmento tubo kit cavalete ¾; x 75mm. 
	un
	150

	167
	Hidrômetro residencial (unijato ou multijato) para água potável fria, vazão máxima 3,0m³/h x ¾”, vazão nominal 1,5m³/h x ¾”. precisão metrológica classe B. com aprovação no INMETRO, quanto a detalhes construtivos, ensaios/testes e aferição. tipo velocimétrico, com transmissão magnética, com relojoaria e cúpula confeccionada em policarbonato inclinada, com grau de proteção IP68 conforme normas ISO 4065 (e derivadas), ABNT NBRNM212 e portaria do INMETRO 246/2000. carcaça de bronze fundido e revestido externamente com cobertura de epóxi-poliester. relojoaria tipo extra-seca, inclinada e selada imune a penetração de impurezas e umidade com fechamento hermético. relojoaria protegida por uma tampa forte, substituível e lacrada. blindagem magnética que garanta proteção contra fraude magnética. com filtro na entrada que impeça a entrada de partículas na câmara. cada hidrômetro deve ser fornecido completo com conexões (porcas e tubetes de latão, guarnições em borracha). Garantia contra defeitos de fabricação por período de 01 (um) ano.
	un
	150

	168
	Hidrômetro Multijato 50 mm (1.1/2"). Corpo: liga metálica de bronze com pintura eletrostática na cor azul Vazão máxima: 20 m³/h; Vazão nominal: 10 m³/h; Vazão mínima: 200 L/h; Início de funcionamento típico de 70 L/h; Relojoaria de alta resistência em policarbonato, equipada com cinta metálica anti- fraude interna em aço inox, eixo em aço inox, componentes internos em plástico de engenharia, com temperatura máxima de operação de 40ºC e pressão de 10 bar. Itens inclusos: Kit de instalação para Hidrômetro 1.1/2": 2 Porcas 1.1/2" - 2 Tubetes e 2 Arruelas. Hidrômetro com Homologação INMETRO.
	un
	04

	169
	Hidrômetro Multijato 60 mm (2"). Corpo: ferro fundido com pintura eletrostática na cor azul Vazão máxima: 30 m³/h; Vazão nominal: 15 m³/h; Vazão mínima: 300 L/h; Início de funcionamento típico de 90 L/h; Pré-equipado para telemetria; Relojoaria de alta resistência em policarbonato, equipada com cinta metálica anti- fraude interna em aço inox, eixo em aço inox, componentes internos em plástico de engenharia, com temperatura máxima de operação de 40ºC e pressão de 10 bar. Itens inclusos: Kit de instalação para Hidrômetro Multijato 2": 2 flanges - 8 parafusos ( 4 de cada lado) - 2 aneis de borracha. Hidrômetro com Homologação INMETRO
	un
	04

	170
	Torneira bóia alta vazão p/ caixa d'água, roscas 1/2" e 3/4" (sistema unificado). com tubo silenciador. 
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	un
	20

	171
	Torneira de boia 1 ½”, vazão total, haste de aço inox, corpo em latão, balão plástico.
	un
	10

	172
	Torneira de boia 2”, vazão total, haste de aço inox, corpo em latão, balão plástico.
	un
	10

	173
	Tubo de aço galvanizado a fogo 1 ¼”. Extremidades: rosqueadas BSP com protetores plásticos. Espessura mínima da parede 2,65mm. Comprimento: 6 metros. Fabricado conforme NBR 5580.
	un
	20

	174
	Tubo de aço galvanizado a fogo 1 ½”. Extremidades: rosqueadas BSP com protetores plásticos. Espessura mínima da parede 3,0mm. Comprimento: 6 metros. Fabricado conforme NBR 5580. 
	un
	30

	175
	Tubo de aço galvanizado a fogo 2”. Extremidades: rosqueadas BSP com protetores plásticos. Espessura mínima da parede 3,0mm. Comprimento: 6 metros. Fabricado conforme NBR 5580. 
	un
	20

	176
	Tubo de aço galvanizado a fogo 3”. Extremidades: rosqueadas BSP com protetores plásticos. Espessura mínima da parede 3,35mm. Comprimento: 6 metros. Fabricado conforme NBR 5580. 
	un
	10

	177
	Bucha de redução galvanizada 1” x ¾” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
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	un
	05

	178
	Bucha de redução galvanizada 1 ¼” x ¾” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	179
	Bucha de redução galvanizada 1 ¼” x 1” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	180
	Bucha de redução galvanizada 1 ½” x 1” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	181
	Bucha de redução galvanizada 1 ½” x 1 ¼” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	182
	Bucha de redução galvanizada 2” x 1” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	183
	Bucha de redução galvanizada 2” x 1 ¼” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	184
	Bucha de redução galvanizada 2” x 1 ½” (Macho/fêmea). Produzido em ferro maleável galvanizado. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	185
	Bujão galvanizado 1”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943[image: image35.jpg]



	un
	02

	186
	Bujão galvanizado 1 ½”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	02

	187
	Bujão galvanizado 2”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	02

	188
	Bujão galvanizado 3”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	02

	189
	Cap (tampão) galvanizado fêmea 1 ¼”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
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	un
	10

	190
	Cap (tampão) galvanizado fêmea 1 ½”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	10

	191
	Cap (tampão) galvanizado fêmea 2”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	10

	192
	Cap (tampão) galvanizado fêmea 3”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	10

	193
	Curva 45° galvanizado DN 1” (macho/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
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	un
	10

	194
	Curva 45° galvanizado DN 1 ¼” (macho/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
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	un
	10

	195
	Curva 45° galvanizado DN 1 ½” (macho/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
	un
	10

	196
	Joelho 90° galvanizado DN 1 ¼” (fêmea/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
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	un
	02

	197
	Joelho 90° galvanizado DN 1 ½” (fêmea/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
	un
	02

	198

	Joelho 90° galvanizado DN 2” (fêmea/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
	un
	02

	199
	Joelho 90° galvanizado DN 3” (fêmea/fêmea). Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
	un
	02

	200
	Luva galvanizada 1” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
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	un
	20

	201
	Luva galvanizada 1 ¼” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	25

	202
	Luva galvanizada 1 ½” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	35

	203
	Luva galvanizada 2” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	20

	204
	Luva galvanizada 3” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	10

	205
	Luva de redução galvanizada 1” x ¾” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
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	un
	05

	206
	Luva de redução galvanizada 1 ¼” x ¾” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	207
	Luva de redução galvanizada 1 ¼” x 1” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	208
	Luva de redução galvanizada 1 ½” x 1” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	209
	Luva de redução galvanizada 1 ½” x 1 ¼” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	210
	Luva de redução galvanizada 2” x 1” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	211
	Luva de redução galvanizada 2” x 1 ½” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	212
	Luva de redução galvanizada 2” x 1 ¼” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	213
	Luva de redução galvanizada 2 ½” x 1 ¼” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	214
	Luva de redução galvanizada 2 ½” x 1 ½” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	215
	Luva de redução galvanizada 2 ½” x 2” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	216
	Luva de redução galvanizada 3” x 1 ½” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	05

	217
	Luva de redução galvanizada 3” x 2” (fêmea/fêmea). Produzida em ferro maleável galvanizado. Fabricada conforme NBR 6943
	un
	02

	218
	Niple duplo galvanizado 1”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
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	un
	20

	219
	Niple duplo galvanizado 1 ¼”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	20

	220
	Niple duplo galvanizado 1 ½” Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	20

	221
	Niple duplo galvanizado 2”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	10

	222
	Niple duplo galvanizado 3”. Produzido em ferro maleável com processo de galvanização a fogo. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	223
	Tê galvanizado DN ¾'. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado. 
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	un
	05

	224
	Tê galvanizado DN 1”. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado. 


	un
	05

	225
	Tê galvanizado DN 1 ¼”. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado. 
	un
	05

	226
	Tê galvanizado DN 1 ½”. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado. 
	un
	05

	227
	Tê galvanizado DN 2”. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado. 
	un
	05

	228
	Tê galvanizado DN 2  ½”. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado.
	un
	05

	229
	Tê galvanizado DN 3”. Produzido em ferro fundido maleável com acabamento galvanizado. 
	un
	05

	230
	União galvanizada com assento cônico em bronze ¾”. Produzido em ferro maleável com acabamento galvanizado e assento em bronze. Fabricado conforme NBR 6943
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	un
	05

	231
	União galvanizada com assento cônico em bronze 1”. Produzido em ferro maleável com acabamento galvanizado e assento em bronze. Fabricado conforme NBR 6943

[image: image45.jpg]



	un
	05

	232
	União galvanizada com assento cônico em bronze 1 ¼”. Produzido em ferro maleável com acabamento galvanizado e assento em bronze. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	233
	União galvanizada com assento cônico em bronze 1 ½”. Produzido em ferro maleável com acabamento galvanizado e assento em bronze. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	234
	União galvanizada com assento cônico em bronze 2”. Produzido em ferro maleável com acabamento galvanizado e assento em bronze. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	235
	União galvanizada com assento cônico em bronze 3”. Produzido em ferro maleável com acabamento galvanizado e assento em bronze. Fabricado conforme NBR 6943
	un
	05

	236

	Registro de Gaveta de ¾”.  Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Registro com corpo monobloco em latão, haste em latão, volante em aço e vedação em Teflon (PTFE). 
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	un
	05

	237
	Registro de Gaveta de 1”.  Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Registro com corpo monobloco em latão, haste em latão, volante em aço e vedação em Teflon (PTFE). 
	un
	10

	238
	Registro de Gaveta de 1 ¼”.  Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Registro com corpo monobloco em latão, haste em latão, volante em aço e vedação em Teflon (PTFE). 
	un
	15

	239
	Registro de Gaveta de 1 ½”.  Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Registro com corpo monobloco em latão, haste em latão, volante em aço e vedação em Teflon (PTFE). 
	un
	20

	240
	Registro de Gaveta de 2”.  Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Registro com corpo monobloco em latão, haste em latão, volante em aço e vedação em Teflon (PTFE). 
	un
	10

	241
	Registro de Gaveta de 3”.  Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Registro com corpo monobloco em latão, haste em latão, volante em aço e vedação em Teflon (PTFE). 
	un
	08

	242
	Válvula de retenção horizontal 1”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula com corpo e tampa em latão, vedação em Teflon (PTFE).

[image: image47.png]



	un
	10

	243
	Válvula de retenção horizontal 1 ¼”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula com corpo e tampa em latão, vedação em Teflon (PTFE).
	un
	06

	244
	Válvula de retenção horizontal 1 ½”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula com corpo e tampa em latão, vedação em Teflon (PTFE).
	un
	06

	245
	Válvula de retenção horizontal 2”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula com corpo e tampa em latão, vedação em Teflon (PTFE).
	un
	03

	246
	Válvula de retenção vertical 1 ½”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula em liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.
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	un
	02

	247

	Válvula de retenção vertical 2”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula em liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.
	un
	02

	248
	Válvula de retenção vertical 3”. Classe de Pressão PN 16. Rosca BSP. Válvula em liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.
	un
	01

	249
	Válvula de retenção vertical para fundo de poço 3/4”. Rosca BSP.  

[image: image49.jpg]



	un
	01

	250
	Válvula de retenção vertical para fundo de poço 1”. Rosca BSP.  
	un
	01

	251
	Válvula de retenção vertical para fundo de poço 1 ¼”. Rosca BSP.  
	un
	01

	252
	Válvula de retenção vertical para fundo de poço 1 ½”. Rosca BSP.  
	un
	01

	253
	Válvula de retenção vertical para fundo de poço 2”. Rosca BSP.  
	un
	01

	254
	Válvula de sucção  3/4”. Sistema de vedação em borracha nitrílica.  Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros. Rosca NBR 6414 (ISO R7/1). Aplicação: sistema de captação de água (recalque). [image: image50.jpg]



	un
	08

	255
	Válvula de sucção 1”. Sistema de vedação em borracha nitrílica.  Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros. Rosca NBR 6414 (ISO R7/1). Aplicação: sistema de captação de água (recalque).
	un
	08

	256
	Válvula de sucção 1 ¼”. Sistema de vedação em borracha nitrílica.  Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros. Rosca NBR 6414 (ISO R7/1). Aplicação: sistema de captação de água (recalque).
	un
	04

	257
	Válvula de sucção 1 ½”. Sistema de vedação em borracha nitrílica.  Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros. Rosca NBR 6414 (ISO R7/1). Aplicação: sistema de captação de água (recalque).
	un
	08

	258
	Válvula de sucção 2”. Sistema de vedação em borracha nitrílica.  Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros. Rosca NBR 6414 (ISO R7/1). Aplicação: sistema de captação de água (recalque).
	un
	02

	259
	Válvula de ar triplo efeito 1” (válvula de ar ventosa) 
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	un
	10

	260
	Válvula de ar triplo efeito 2” (válvula de ar ventosa)
	un
	05

	261
	Reservatório (caixa) de água com capacidade 500 litros. Produzido em Polietileno conforme norma ABNT NBR 14.799. Espessura mínima da caixa: 2,3mm; espessura mínima da tampa: 2,3mm; peso total mínimo: 10 kg; nº de gomos: 3. Reservatório com tampa inclusa.
	un
	10

	262
	Reservatório (caixa) de água com capacidade 1.000 litros. Produzido em Polietileno conforme norma ABNT NBR 14.799. Espessura mínima da caixa: 2,5mm; espessura mínima da tampa: 2,5mm; peso total mínimo: 19 kg; nº de gomos: 4. Reservatório com tampa inclusa.
	un
	10

	263
	Reservatório (caixa) de água com capacidade 2.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,3mm; espessura mínima da tampa: 2,1mm; peso total mínimo: 33kg; nº de gomos: 4. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. 
	un
	05

	264
	Reservatório (caixa) de água com capacidade 3.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,3mm; espessura mínima da tampa: 2,1mm; peso total mínimo: 46kg; nº de gomos: 3. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento
	un
	05

	265
	Reservatório (caixa) de água com capacidade 5.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,3mm; espessura mínima da tampa: 2,1mm; peso total  mínimo: 72kg; nº de gomos: 4. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. 
	un
	05

	266
	Reservatório (caixa) de água com capacidade 10.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,5mm; espessura mínima da tampa: 2,2mm; peso total mínimo: 143kg; nº de gomos: 4. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. Com tampa de inspeção e suporte para ancoragem.
	un
	15

	267
	Reservatórios (caixas) de água com capacidade 20.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,8mm; espessura mínima da tampa: 2,3mm; peso total mínimo: 248kg; nº de gomos: 8. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. Com tampa de inspeção e suporte para ancoragem.
	un
	17

	268
	Mangueira transparente com espiral azul, DN 1 ¼”. Pressão de trabalho a 25°: 7,3 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 22,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM). 
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	M
	100

	269
	Mangueira transparente com espiral azul, DN 1 ½”. Pressão de trabalho a 25°: 7,3 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 22,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM).
	M
	120

	270
	Mangueira transparente com espiral azul, DN 2”. Pressão de trabalho a 25°: 6,7 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 20,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM). 
	M
	100

	271
	Mangueira transparente com espiral azul, DN 3”. Pressão de trabalho a 25°: 5,3 kgf/cm²; pressão de ruptura a 25°: 16,0 kgf/cm². Indicada para serviços médios de sucção e descarga de água. (tipo Kanaflex KM). 
	M
	100

	272
	Mangueira de polietileno de baixa densidade (PEBD), bitola ¾”, parede mínima 2,2mm. Rolo com 100 metros. 
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	Rolo 100m
	05

	273
	Mangueira de polietileno de baixa densidade (PEBD), bitola 1”, parede mínima 2,5mm. Rolo com 100 metros. 
	Rolo 100m
	05

	274
	Adaptador com rosca externa ¾” para mangueira de polietileno 
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	un
	10

	275
	Adaptador com rosca externa 1” para mangueira de polietileno 
	un
	10

	276
	Adaptador com rosca externa 1 ½” para mangueira de polietileno 
	un
	10

	277

	Tê triplo interno ¾” para mangueira de polietileno 
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	un
	05

	278
	Tê triplo interno 1” para mangueira de polietileno 
	un
	05

	279
	Tê rosca interna ¾” para mangueira de polietileno 
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	un
	05

	280
	Tê rosca interna 1” para mangueira de polietileno 
	un
	05

	281
	União interna ¾” para mangueira de polietileno 
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	un
	10

	282
	União interna 1” para mangueira de polietileno 
	un
	10

	283
	União interna de redução 1” x ¾” para mangueira de polietileno 
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	un
	05


3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação, a descrição da necessidade da contratação, e a justificativa da escolha do procedimento por sistema de registro de preço encontram-se pormenorizadas em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar.

O Sistema de Registro de Preços encontra-se amparado pela (s) hipótese(s) abaixo:

a) há necessidade de contratações permanentes ou frequentes em razão das características do objeto;

b) é conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;

c) não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado em razão da natureza do objeto.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de processo licitatório na modalidade Registro de preços, para aquisição dos itens de acordo com a necessidade do Municipio.
A justificativa para a adoção do registro de preço na aquisição de materiais hidráulicos: tubos e conexões de PVC, tubos e conexões galvanizadas, reservatórios de fibra de vidro e de polietileno, registros gaveta,  entre outros,  para o setor da hidráulica da Secretaria de Obras e eventuais necessidades de alguma outra secretaria do Município de Sinimbu, de acordo com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), é fundamentada em diversos aspectos que visam garantir a eficiência, economicidade e transparência no processo de compras públicas. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA AQUISIÇÃO
O processo segue a orientação da legislação em vigor, fazendo-se o parcelamento e garantindo maior competitividade e economicidade. 

O Fornecimento deverá ser parcelado, e a encomenda será feita conforme a demanda de todas as Secretarias Municipais. A entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias consecutivos após e emissão e envio da nota de empenho. 
O critério de julgamento será por menor preço por lote pelos seguintes motivos:

- Com o julgamento por Lote, entende-se que o fornecedor terá menor custo no frete para realizar a entrega, consequentemente baixando o valor do produto.  
- A aquisição por lote permite ampliar o espectro de interessados, permitindo maior participação e competitividade no certame.
- Com o julgamento por Lote teremos um menor número de Atas de Registro de Preços e consequentemente facilitando o controle  e fiscalização das Atas.

- Redução da quantidade de notas de empenho também reduzem o serviço tanto no Setor de Compras, Almoxarifado, Contabilidade e Tesouraria. 
9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

O Estudo Técnico Preliminar destaca a necessidade da aquisição de tubos e conexões de PVC, tubos e conexões galvanizadas, reservatórios de fibra de vidro e de polietileno, registros, com entrega parcelada, a serem usados em diversos locais e finalidades. 
Pretende-se, com o presente processo licitatório Pregão eletrônico Registro de Preços, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes. 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não vislumbram-se impactos ambientais negativos provenientes desta contratação. Essa contratação também visa a evitar desperdício de água devido a vazamentos na rede danificada. 
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.







   Sinimbu/RS, 12 de agosto de 2025.
                           Dario Reuter                                                                      Kurt Martin Jaeger 
                     Secretário de Obras                                                                 Setor de Compras 
__________________________________________________________________________________________________________

Avenida General Flores da Cunha, 449 – Sinimbu – RS – CEP: 96890-000 – Fone (51) 37081175 email: administracao@sinimbu.rs.gov.br

“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”


