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MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
PODER EXECUTIVO

[bookmark: _Hlk68676367][bookmark: _GoBack]MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
[bookmark: _Hlk128646045]EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 4/2023

O município de Vale do Sol, RS, informa que, se encontram registrados e disponíveis para consulta dos interessados, no quadro de publicações oficiais e no site do município, atas de registro de preços para futura aquisição de lubrificantes, com seus respectivos valores e empresas registradas, conforme pregão eletrônico 4/2023. Atas assinadas dia 15/03/2023, validade do registro até 14/03/2024. Vale do Sol, 15 de março de 2023.

Ata nº 5/2023 - Comércio de Combustíveis Nevoeiro Ltda, CNPJ nº 95.425.369/0001-52

	ITEM
	QUANT.
ESTIMADA
	UN.
	PRODUTO
	MARCA
	R$ UN. REGISTRADO

	1
	50
	bl
	Óleo lubrificante mineral para motores diesel Grau SAE 15W40. Níveis de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7, MAN 3275-1, FORD WSS-M2C171-D para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Evora Turbo Max
	439,00

	3
	20
	bl
	Querosene – Embalagem: bombona plástica ou balde metálico de 20 litros.
	Luster
	379,90



Ata nº 6/2023 - Conceito Comércio e Distribuidora Eireli, CNPJ nº 14.869.829/0001-30

	ITEM
	QUANT.
ESTIMADA
	UN.
	PRODUTO
	MARCA
	R$ UN. REGISTRADO

	4
	10
	bl
	Óleo lubrificante para engrenagens e eixos diferenciais Grau SAE 140. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L- 2105D. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Texsa Gear Multi GL5
	589,00

	6
	96
	fr
	Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso em motores a gasolina ou bicombustíveis, Grau SAE  5W30 Níveis de desempenho API–SN PLUS e API SN/RC. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.
	Texsa Gold Plus
	27,25

	7
	20
	bl
	Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos, Grau SAE 10W. Nível de desempenho Allison C-4, para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque e sistemas de transmissão. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Ipiranga Isa Fluído
	513,00

	10
	40
	bl
	Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motores a diesel Grau SAE 10W40– Níveis de desempenho ACEA E7/E4 e MAN 3277, para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Texsa Premium Turbo Plus
	659,00

	13
	10
	bl
	Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos Grau SAE 50. Nível de desempenho CATERPILLAR TO-4. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Texsa Tac 4
	487,00



Ata nº 7/2023 - Kit Lub Distribuidora de Lubrificantes, CNPJ nº 24.939.652/0001-54

	ITEM
	QUANT.
ESTIMADA
	UN.
	PRODUTO
	MARCA
	R$ UN. REGISTRADO

	8
	80
	bl
	Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos Grau ISO 68, para sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura, deve atender a Norma DIN 51524 parte 2. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Falub
	339,00



Ata nº 8/2023 - TRR Lambari Combustíveis Ltda, CNPJ nº 87.317.194/0001-31

	ITEM
	QUANT.
ESTIMADA
	UN.
	PRODUTO
	MARCA
	R$ UN. REGISTRADO

	2
	192
	fr
	Óleo lubrificante mineral para motores à gasolina/flex Grau SAE  20W50. Nível de desempenho API SL, para uso em motores a gasolina ou bicombustíveis de quatro tempos, que exigem lubrificantes com nível de desempenho API SL. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.
	Evora Super
	22,50

	5
	30
	bl
	Óleo lubrificante para engrenagens, eixos traseiro e caixas de mudanças Grau SAE 90. Níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L-2105D. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Embalagem: bombona plástica ou balde metálico com 20 litros.
	Evora Max Gear GL5
	582,00

	9
	20
	bl
	Graxa lubrificante à base de sabão de lítio Grau NGLI 2, com aditivo antioxidante e recomendada para lubrificação de engrenagens, acoplamentos e mancais planos e de rolamento. Embalagem: Balde com 20 Kg.
	Evora Lith MP
	600,00

	11
	48
	fr
	Óleo lubrificante sintético Grau SAE 5W30 para motores a diesel – Níveis de desempenho API SN e ACEA C2, C3, para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbinados, que operam em condições severas. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.
	Evora Synthetic
	35,40

	12
	96
	fr
	Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso em motores a gasolina ou bicombustíveis, Grau SAE  0W20 Níveis de desempenho API–SN PLUS e API SN/RC. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Embalagem: frasco com 1 litro.
	Evora Synthetic
	31,00



Vale do Sol, 15 de março de 2023.


______________________________
Maiquel Evandro Laureano Silva
Prefeito Municipal 
RUA AUGUSTO EMMEL, 96 - CEP: 96878-000 - VALE DO SOL - RS - FONE: (51) 3750-1122
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